中医馆多功能厅空调系统要求

1、输入电源：380V；

2、额定制冷量：≥12200W；

3、额定制热量：≥13500W；

4、额定制冷功率：≤4850W；

5、额定制热功率：≤4500W；

5、电辅热：不小于2100W；

6、制冷剂：R32环保制冷剂，填充量不小于2.3KG；

7、循环风量：≥2000m³/h；

8、噪音值：内≤49dB，外≤59dB；

9、安装方式：2楼多功能厅顶挂机，楼体同方向外侧放置外机

MDT远程会诊中心空调系统要求

1、输入电源：220V；50Hz

2、额定制冷量：≥7200W；

3、额定制热量：≥8000W；

4、额定制冷功率：≤2400W；

5、额定制热功率：≤2750W；

5、电辅热：不小于2100W；

6、制冷剂：R32环保制冷剂，填充量不小于1.25KG；

7、循环风量：≥1350m³/h；

8、噪音值：内≤45dB，外≤56dB；

9、安装方式：1楼会诊中心顶挂机，楼体北向外侧放置外机