**放射科机房修缮补强服务项目技术要求**

1、机房测量参数：长5.9米 宽4.4米 高3米。

2、防护要求符合最新《医用X射线诊断放射防护要求》的规定。

3、机房6面需加强3Pb当量。

4、要求配有良好通风设施。

5、配备并联通工作指示灯，并张贴醒目电离辐射标志。