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	名称
	产品类别
	商品名称
（开票名称）
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	汽车电子
	硬盘盒
	后装电子配件
	1、多种接口，兼容车载硬盘盒、标准SATA接口；
2、支持USB3.0协议；
3、免驱使用，方便用户使用；
4、双色指示灯
5、工作电压 DC 5V
6、上传接口 Type-C USB3.0
7、硬盘接口 标准SATA接口、车载硬盘盒接口
8、温度范围 0℃~ +50℃
9、自带Type-c转接线，长度1m。可用于硬盘盒与电脑连接。
	个
	2
	

	2
	汽车电子
	车载网络摄像机
	车载网络摄像机
	传感器 1/2.8' CMOS 
焦距 2mm/2.8mm/4mm/6mm /8mm
焦距&视场角 2mm: 水平视场角：132°，垂直视场角：77°， 对角线视场角：152°
2.8mm：水平视场角：105°，垂直视场角：56°， 对角线视场角：126°
4mm：水平视场角：87°，垂直视场角：44°，对角线视场角：104°
6mm：水平视场角：53°，垂直视场角：28°，对角线视场角：62°
8mm：水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角线视场角：46° 
白平衡 支持日光灯、白炽灯、暖光灯、自然光四种白平衡配置，同时支持手动/自动白平衡调节 
最大光圈数 2mm:F2.25/2.8mm /4mm/6 mm/8mm: F1.6 
补光灯类型 红外补光灯 
红外距离 最远可达10m 
日夜切换模式 IR Cut Filter 
调节角度 水平: -30°~+30°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~ 360° 
主码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720） 
子码流帧率分辨率 50Hz:25fps（704x576,640x480, 352x288,320x240）60Hz:30fps（704x576,640x480, 352x288,320x240） 
第三码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720） 
视频压缩标准 主码流：H.264 ，H.265  ,H.264+, H.265+
子码流：H.264 ，H.265 ，MJPEG  ,H.264+, H.265+
第三码流：H.264 ，H.265 ,H.264+, H.265+ 
SVC H.264 ，H.265编码 
ROI 2个区域（主子码流） 
音频压缩标准 支持G711U，G711A，G726，AAC，G722，PCM，默认AAC 
音频压缩码率 64kbps 
音频采样率 16kHz 
同时预览路数 最多8路 
接口协议（API） 海康SDK,ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI 
支持TF卡扩展，最大支持256GB 
内置MIC 
复位 支持，内置Reset 
外壳材质 金属 
产品尺寸 Φ110 mm×57.4 mm（4.3〃×2.26〃） 
包装尺寸 252 mm×160 mm×95 mm（9.9〃×6.3〃×3.7〃） 
设备重量 约452g（1lb.） 
启动和工作温湿度 -30°C至75°C（-22°F至167°F），湿度小于等于95%（非冷凝） 
线缆长度 50cm 
编码类型 H.264（主码流、子码流、第三码流）H.265（主码流、子码流、第三码流）Smart264（主码流、子码流、第三码流）Smart265（主码流、子码流、第三码流）
MJPEG（仅子码流） 
电源供应 RJ45：DC 9~36V,PoE 802.3af
通讯接口 RJ45
	台
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	3
	汽车电子
	无线模块
	后装车载监控终端
	1 × 4G 卡槽, 1 ×罗森伯格连接器
Bands:
LTE-FDD LTE: B1/B3/B5/B8
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
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	4
	汽车电子
	车载网络硬盘录像机
	车载硬盘录像机
	支持4路IPC接入，支持PoE供电，分辨率最大5MP。支持标准H.264/H.265码流,支持双码流；
具备1路CVBS视音频输出；
具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080；
全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷；
能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；
硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命；
支持4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级；
内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/BD/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中；
具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；
具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能；
宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；
铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；
支持相机上下、左右、中心镜像；
支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能；
支持GB28181、JT/T808等协议；
网络视频输入：支持4路5MP IPC接入，支持PoE；
接交换机拓展4路，最大支持8路相机接入，最高支持5MP相机接入；
音频输出：1路，用于音频预览、和语音对讲复用；
视频输出：CVBS输出：
1路，分辨率：PAL制式704×576；NTSC制式704×480
VGA输出：
1路，分辨率：1920×1080\1280×1024\1280×720\1024×768 
视频压缩标准：H.264/H.265
音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726
音频码率：16kbps-64kbps
码流类型：复合流/视频流
双码流：支持
帧率：PAL：1~25帧/秒，NTSC：1~30帧/秒
视频码率：模拟相机：64kbps -4Mbps
IPC相机：64kbps-12Mbps
编码分辨率：模拟相机主码流： 1080P/720P/WD1/4CIF
IPC相机主码流：5MP/1080P/720P/WD1/4CIF
模拟/IPC子码流：720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF 
SD卡扩展：1个标准SD卡插槽，最大支持512 GB
硬盘：可插拔式硬盘盒，支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘。SSD每块最高支持4T，HDD每块最高支持2T
支持带加热硬盘（可选）
外部存储：支持通过后置USB2.0口（5芯航空头）接入灾备盒 
Wi-Fi天线接口：4G接口1个，位于可插拔组件上；
5G接口3个，位于可插拔组件上；
Wi-Fi接口（2.4G是1个，5.8G是2个），位于可插拔组件上；
单北斗定位接口1个，位于主机后面板;4G接口1个，位于可插拔组件上；
5G接口3个，位于可插拔组件上；
Wi-Fi接口（2.4G是1个，5.8G是2个），位于可插拔组件上；
支持北斗三代，GPS/BD/GLONASS定位接口1个
网络接口：2个百兆网口，前置RJ45，后置6芯航空头
串行数据接口：RS232接口1个、RS422接口1个（EXT.DEV中）
USB接口：2个，前置USB2.0，后置USB2.0为5芯航空头
SIM卡槽：1个，标准SIM卡插槽
行车信息采集：4路高/低电平信号输入，1路脉冲信号输入，预留1路BUTTON输入
报警输入：4路，高/低电平信号触发
报警输出：2路，开关量输出 
电源供应：DC +8~+36 V
功耗：待机功耗：≤0.5W；
满负荷功耗：≤75W
不带外设：≤20W
工作温度：-25℃--＋70℃
工作湿度：10％~95％，非冷凝
操作方式：红外遥控器，WEB，鼠标，触摸屏、app
裸机尺寸：206 mm（宽）×225.4 mm（深）×60.1 mm（高）
裸机重量（不含硬盘）：1609.9±80g 
	台
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	整机含1块 固态硬盘，如果需要更换请走ZTA

	5
	汽车电子
	车载显示器
	显示器
	10寸VGA触摸显示屏
显示分辨率：1920*1080
钣金支架，安装牢固
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	6
	汽车电子
	摄像机延长线
	后装配件
	摄像机延长线，线长6m
	根
	2
	摄像机延长线，按实际长度选择

	*7
	履约要求
	本项目供货设备须完成安装调试，成功接入赤峰市120急救中心救护车网络平台并正常联网运行后方可交付使用。



