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1.通道尺寸：≥500×300㎜（W×H）
2.线分辨力：≤0.0787㎜
★3	.穿透分辨力：≤0.127㎜（检测报告中体现此项）  
4.空间分辨力、水平：≤1.0MM、垂直≤1.0MM  
5.食品、药品及磁带多次照射无影响
★6.主机噪音：≤52dB(A)（检测报告中体现此项）            
★7	.单次检查剂量检验X光光源的单次检查照射量应：≤1uGy （检测报告中体现此项）
★8.泄露射线剂量率检验在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应≤0.08uGy/h（检测报告中体现此项）  
9.节能设计启动节能模式：放包皮带自动运行，拿走包皮带自动停止
10.一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程
11.局部增强：对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示
12.操作系统：WINDOWS系统等主流操作系统
★13.泄漏电流：≤0.09mA（检测报告中体现此项）          
★14.绝缘电阻：≥1000MΩ（检测报告中体现此项）       
15.传送带高度:＞600㎜
★16.通过率检验:≥2100个/h（检测报告中体现此项）
17.传送带最高负荷:≥60㎏
18 .设备应具有数据保护功能:
★18.1需提供数据保护功能原厂商软件开发成熟度CMMI等级证书复印件加盖原厂商鲜章
★18.2数据保护功支持文件穿透的能力。（提供产品功能截图，需加盖软件原厂商鲜章）
19.射线束方向:底照式
20.设备边框电源灯与射线指示灯:≥4组
★21.全状态界面模式:在待机软件界面应至少具有射线开关指示灯、红外状态指示灯、节能状态指示灯、门保护开关指示灯、急停按钮指示灯、报警开关指示灯
★22.支持通过泄露剂量仪发送泄露剂量率功能（检测报告中体现此项）
23.操作∕储放温度∕湿度	温度：0至40℃-20至50℃∕湿度：5%-90%（不冷凝）
★23.投标人须提供包裹查验设备国家安全防范产品检验认证机构出具检测报告复印件并加盖厂商鲜章。


