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	名称
	产品类别
	商品名称（开票名称）
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量

	1
	前端产品
	2系列臻全彩网络摄像机
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T47SWDV3-LT
	400万臻全彩2.0筒型网络摄像机
全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入
海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾
人/车目标分类，报警精准减打扰
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
海康自研超级智能编码，省存储，画质稳
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°
4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°
6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°
8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
补光灯类型：柔光灯 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
音频：支持1个内置麦克风
支持1个内置扬声器
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号：
182.8 × 92.7 × 87.6 mm
其他焦距段型号：
189.4  × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：575 g
带包装重量：705 g 
防护：IP67 
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	2
	前端产品
	普通摄像机支架
	摄像机支架
	海康威视
	DS-1292ZJ-K
	金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
产品重量：201g 
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	3
	后端产品
	4K文搜型NVR-K/Pro系列
	网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-7608NX-K2/Pro
	1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源
【硬件规格】
存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：1×USB 2.0（前置），1×USB 2.0（后置）
【产品性能】
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：8路
以图搜图能力：8路
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：2路视频流（4MP）
目标比对：8路图片流
出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 
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	NVR套装专用AI盘
	
	海康威视
	NVR套装专用AI盘-12TB
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	5
	网络产品
	千兆交换机
	交换机
	海康威视
	DS-3E0510SP-80W-S(B)
	非网管千兆低功率POE交换机（8千兆POE电+1千兆电+1千兆光）
提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持6 kV防浪涌
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
尺寸（宽×高×深）：217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm
重量：0.5 kg
工作温度：0°C~40°C
工作湿度：5% - 95%(非冷凝)
存储温度：-40°C~85°C
存储湿度：5% - 95%(非冷凝)
安装方式：桌面式可壁挂
供电方式：本地供电：支持 54 V DC
端口：8千兆PoE电口，1千兆电口，1千兆光口
风扇：无
整机功耗：86 W
浪涌防护：网口6 kV 
交换方式：存储转发 
PoE标准：IEEE 802.3af/at
供电线芯：支持4芯供电标准
PoE端口：端口1～8
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：80 W 
交换容量：20 Gbps
包转发率：14.88 Mpps
MAC地址容量：4 K
缓存：1.5 Mbits 
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	6
	辅材
	超五类网线
	海康超五类网线
	海康威视
	超五类网线
	
	米
	300

	7
	安装调试
	
	
	
	
	
	台
	6

	★8
	图像存储要求
	视频录像存储时长≥180天，录像文件放篡改，支持回放、备份、导出。

	★9
	特定要求
	成交供应商负责完成施工现场网络布线，本项目所需宽带线路由成交供应商负责办理，相关所有费用包含在投标总价中。

	★10
	病案室内布设监控点位
	
实现24小时不间断视频全覆盖，无监控盲区，设备支持红外夜视，昼夜不间断采集视频图像。

	★11
	系统具备智能区域入侵侦测功能
	当检测到人员进入病案室监控设防区域时，立即触发声光报警，同步自动抓拍多张现场图片；报警记录、抓拍图片、对应录像文件自动绑定存档，支持随时检索导出，作为溯源凭证。

	★12
	系统须实现与医院现有保卫科安防管理平台对接联网
	报警事件、抓拍图片实时推送至保卫科监控平台；保卫科平台可实时预览病案室监控画面、回放历史录像、调取报警抓拍记录；



